Използвани съкращения

**СКД** – система за контрол на достъп.

**Wi-Fi (Wi**reless **Fi**delity**)** – безжична локална мрежа, която използва радио вълни, без нуждата от кабели.

**RFID (**Radio-frequency identification**)** – Радиочестотна идентификация.

**IDE (**от Integrated Development Environment**) –** среда за разработка на софтуер.

**API** (Application Programming Interface) – интерфейс или протокол за комуникация между отделни компютърни системи с цел по – лесно разработка, поддръжка и преизползваемост.

**REST (**Representational state transfer**)** – стандарт за достъп и манипулация на ресурси лежащ на HTTP(S) протокола.

**HTTP** (Hypertext transfer protocol) – протокол за обмяна на данни заложен в основите на световната мрежа (World Wide Web)

**URI** (Uniform Resource Identifier) – текстов формат за идентифициране на даден ресурс

**HTML** (Hypertext markup language) – Xml базиран формат използван за изграждането на web страници.

**XML** (Extensible markup language) - вид текстов формат за описване на данни.

**HTTPS** (Hypertext transfer protocol secure) – разновидност на HTTP протокола с цел по – висока сигурност

**LAN** (Local area network) – компютърна мрежа за свързване на устройства в дадена среда.

**TCP**/**IP** – група от комуникационни протокол за обмяна на информация под формата на пакети и IP адреси.

**TCP (**Transmission Control Protocol**) –** един от основните протоколи в TCP/IP модела

**IP** (Internet Protocol) – един от основните протоколи в TCP/IP модела

**WWW** (Word wide web) – световната интернет мрежа

**JWT** (JSON Web Toke) – стандарт използван за автентикация

**Transport Later Security** (TLS) – протокол за криптиране на трафика част от TCP/IP стандарта